Author: Саша и Аня
Company: Home

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Содержание настоящего раздела в разрезе будет являться содержанием Приложения 1 к типовому договору подряда, текст которого приведен в разделе 1.
№ п/п | Наименование работ | Ед. измерения | Объем работ
Раздел №1. Общестроительные работы
1.Перекрытие
1 | Снятие полотен люков | 100м^2 дверных полотен | 0,0096
2 | Демонтаж коробок люков | 100 коробок | 0,02
3 | Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой | 100м^2 утепляемого покрытия | 4,4737
4 | Маты теплоизоляционные из стекловолокна URSA, марки М-25-8000-1200-50 | м^3 | 23,04
5 | Утепление покрытий плитами на каждый слой добавлять к расценке 12-01-013-03 (до150мм) (в два слоя) | 100м^2 утепляемого покрытия | 4,4737
6 | Маты теплоизоляционные из стекловолокна URSA, марки М-25-8000-1200-50 | м^3 | 46,08
7 | Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой (по периметру стен дополнительный слой) | 100м^2 утепляемого покрытия | 1,0024
8 | Маты теплоизоляционные из стекловолокна URSA, марки М-25-8000-1200-50 | м^3 | 5,16
9 | Устройство ходового трапа толщиной 40мм (шириной 0,6м) | 100м^2 покрытия | 0,51
10 | Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2м^2 | 100м^2 проемов | 0,0096
11 | Люк противопожарный | шт | 2
2. Покрытие
12 | Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных | 100 окон | 0,02
13 | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100м^2 покрытия кровли | 6,1
14 | Устройство пароизоляции оклеечной в один слой | 100м^2 изолируемой поверхности | 6,1
15 | Разборка кирпичных стен вентшахт | м^3 | 3,14
16 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш, укрепление строительных ног расшивкой досками с двух сторон (усиление строительной системы) | 100м | 4,48
17 | Гвозди строительные | т | 0,17
18 | Доски обрезные хвойных пород, длинно 4-6,5м, шириной 75-150мм,толщиной 44мм и более, II сорта | м^3 | 9,408
19 | Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 12мм, длиной 400, 500мм | Т | 0,122
20 | Гайки шестигранные оцинкованные диаметр резьбы 12-14мм | Т | 0,078
21 | Шайбы оцинкованные, диаметр 12мм | кг | 7,84
22 | Доски обрезные хвойных пород, длинно 4-6,5м, шириной 75-150мм,толщиной 44мм и более, II сорта (по проекту) | м^3 | 3,92
23 | Монтаж прогонов при шаге ферм до 12м при высоте здания до 25м | т конструкций | 0,227
24 | Швеллеры №16 сталь марки СТ3ПС | т | 0,227
25 | Установка элементов из каркаса из брусьев | м^3 | 1,1
26 | Установка элементов каркаса из досок | м^3 | 0,08
27 | Устройство обрешетки сплошной из досок | 100м^2 | 0,6
28 | Устройство карнизов с обшивкой досками | 100м^2 | 0,778
29 | Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13мм, шириной без гребня от 70 до 90мм | м^3 | 0,8247
30 | Доски обрезные хвойных пород, длинно 4-6,5м, шириной 75-150мм,толщиной 44мм и более, II сорта | м^3 | 0,7158
31 | Доски обрезные хвойных пород, длинно 4-6,5м, шириной 75-150мм,толщиной 19-22мм и более, II сорта | м^3 | 0,4512
32 | Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 16мм, шириной без гребня от 70 до 90мм | м^3 | 1,24
33 | Подшивка карнизов сталью кровельной оцинкованной по дереву | 100 м^2 потолка | 0,778
34 | Антисептирование водными растворами покрытий по фермам (за 2раза) | 100м^2 стен и перегородок | 1,2
35 | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом «Вупротек-1» при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м^2 обрабатываемой поверхности | 4,181
36 | Покрытие огнезащитное «Вупротек-1», для древесины | кг | 71,1
37 | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25м | 100 м^2 покрытия | 6,1
38 | Профилированный лист оцинкованный | т | 3,904
39 | Шурупы - саморезы кровельные оцинкованные 4,8*38мм (на м^2 - 8шт) | 10шт | 488
40 | Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей (на м^2 -1.7шт, вес 1шт-0,0028кг) | т | 0,0029
41 | Устройство планки конька плоского | 100м ограждения | 0,1056
42 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката, собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,0317
43 | Планка конька плоского | м | 26,4
44 | Шурупы - саморезы коньковые оцинкованные 4,8*80мм | 10шт | 2,2
45 | Уплотнитель коньковый универсальный | шт | 27
46 | Устройство слуховых окон | Слуховое окно | 2
47 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 100 м^2 площади проемов | 0,0154
48 | Устройство ветро - влагозащиты из гидроизоляционной пленки изоспан-А | 100 м^2 изолируемой поверхности | 0,0471
49 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой | м^2 | 5,181
50 | Изоспан А (ветро-влагозащитная паропроницаемая мембрана, пл. 110гр./ м^2, S рулона - 70 м^2, паропроницаемость 1000гр/ м^2/сут) | м^2 | 5,181
51 | Обливка оцинкованной сталью слуховых окон | 100 м^2 покрытия | 0,1978
52 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7мм | т | 0,1547
53 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5мм | т | 0,111
54 | Устройство снегозадержателей на кровле | 100м ограждения | 1,02
55 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверствий, соединяемые на сварке | Т | 0,306
56 | Снегодержатель трубчатый (длина 3м) | шт | 34
57 | Ограждение кровель перилами | 100м ограждения | 1,038
58 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,3114
59 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,68
60 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (ручным способом) | 100 м^2 окрашиваемой поверхности | 0,2233
61 | Окраска металлических огрунтованных поверхностью эмалью ПФ-115 (ПФ-133) (ручным способом) (в два слоя) | 100 м^2 окрашиваемой поверхности | 0,2233
62 | Кладка стен кирпичных вентшахт | м^3 кладки | 3,14
63 | Устройство вентшахт дощатых однослойных | 100 м^2 перегородок | 0,14
64 | Покрытие вентшахт листовым металлом с заготовкой покрытия | 100 м^2 поверхности покрытия | 0,14
65 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,6мм | т | 0,061
66 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 3200мм | зонт | 4
67 | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 3200мм | шт | 4
68 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021( ручным способом) | 100 м^2 окрашиваемой поверхности | 0,036
69 | Устройство мелких покрытий (фартук) из листовой оцинкованной стали | 100 м^2 покрытия | 0,1196
70 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм | т | 0,093
71 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,6 мм | т | 0,08
Наружная отделка.
72 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен (цоколя) | 100м^2оштукатуриваемой поверхности | 0,8304
73 | Окраска цоколя фасадной краской | 100м^2окраши-ваемой поверхности | 0,8304
Козырек Км-1
74 | Разработка покрытий из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м^2 покрытия кровли | 0,0392
75 | Разборка деревянной обшивки козырька | 100 м^2 стен | 0,0392
76 | Разборка монолитных перекрытий железобетонных | м^3 | 1,568
77 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24м при высоте здания до 25м | т конструкций | 0,09
78 | М/к краска козырька | т | 0,09
79 | Установка закладных деталей весом до 4кг | т | 0,003
80 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали | 100 м^2 | 0,029
81 | Монтаж кровельного покрытия козырька из профилированного листа | 100 м^2 покрытия | 0,0347
82 | Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-0,6 вес 1 м^2-6,4кг | т | 0,022
83 | Устройство примыканий из оцинкованной стали | 100 м^2 покрытия | 0,0154
84 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7мм | т | 0,012
85 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5мм | т | 0,009
86 | Устройство мелких покрытий (планка конька) из листовой оцинкованной стали | 100 м^2 покрытия | 0,0021
87 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7мм | т | 0,0016
88 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5мм | т | 0,0012
89 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (ручным способом) | 100м^2 окрашиваемой поверхности | 0,0261
90 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (ПФ-133) (ручным способом) | 100м^2 окрашиваемой поверхности | 0,0261
Отмостка
91 | Устройство подстилающих слоев щебеночных (толщиной 100мм | м^3 подстилающего слоя | 10,8
92 | Устройство бетонной отмостки (толщиной 150мм) | м^3 подстилающего слоя | 16,2
93 | Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150) | м^3 | 16,524
94 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м^3 | 16,524
Разные работы
95 | Мусор строительный с погрузкой экскаваторами | т | 40,388
96 | Перевозка массовых навалочных грузов на 12 км, класс груза-1 | т | 40,388
Раздел №2 – Сантехнические работы
1 | Установка фильтров диаметром 50мм | 10фильтров | 0,1
2 | Фильтр сетчатый Д-50мм | шт | 1
3 | Установка манометров с трехходовым краном | комплект | 1
4 | Манометр с трубчатой пружиной | шт | 1
5 | Краны регулирующие трехходовые КРТПП, латунные диаметром 15мм | шт | 1
6 | Кран шаровой латунный муфтовый Д-25мм | шт | 2
7 | Кран шаровой латунный муфтовый Д-50мм | шт | 3

8

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15мм

100м
трубопровода

0,004

9

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25мм

100м
трубопровода

0,002

10 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50мм | 100м трубопровода | 0,027
11 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50мм | 100м трубопровода | 0,033
12 | Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50мм, количество окрасок 2 | 100м^2 окрашиваемой поверхности | 0,006
13 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50мм | врезка | 2
14 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63мм | 100м трубопровода | 0,015
15 | Возврат-металлолом | т | 0,0051
16 | Установка фильтров диаметром 40мм | 10фильтров | 0,1
17 | Фильтр сетчатый Д400мм | шт | 1
18 | Установка манометров с трехходовым краном | комплект | 1
19 | Манометр с трубчатой пружиной | шт | 1
20 | Краны регулирующие трехходовые КРТПП, латунные диаметром 15мм | шт | 1
21 | Кран шаровой латунный муфтовый Д-25мм | шт | 1
22 | Кран шаровой латунный муфтовый Д-40мм | шт | 2
23 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15мм | 100м трубопровода | 0,002
24 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20мм | 100м трубопровода | 0,003
25 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25мм | 100м трубопровода | 0,002
26 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40мм | 100м трубопровода | 0,007
27 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50мм | 100м трубопровода | 0,014
28 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 40мм | врезка | 2
29 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») трубками | 10м трубопровода | 0,1
30 | Краска «Армофиниш» | л | 0,1438
31 | Трубки из вспененного каучука | м | 1,1
32 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63мм | 100м трубопровода | 0,012
33 | Возврат-металлолом | т | 0,0041
3 Раздел  – Электромонтажные работы
1 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устан авливаемый на стене, высота и ширина до 600х600мм (вводно-распределительное устройство и щиток этажный) | шт | 3
2 | Корпус металлический ЩУРн | шт | 3
3 | Установка автоматических выключателей в шкафу | шт | 24
4 | Выключатели автоматические 3Р 63А | шт | 1
5 | Выключатели автоматические 3Р 50А | шт | 2
6 | Выключатели автоматические 3Р 40А | шт | 2
7 | Выключатели автоматические 1Р 16А | шт | 1
8 | Выключатели автоматические 1Р 25А | шт | 18
9 | Комплект шин «N» (РЕ) медь 1габ. | комплект | 3
10 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый | 100 шт | 0,12
11 | Светильник НПП1401 | шт | 2
12 | Светильник НПП1402 | шт | 2
13 | Светильник НПП91011 | шт | 8
14 | Лампа люминесцентная КЭЛ-3U E27 | шт | 12
15 | Выключатель одноклавишный неутоленного типа при открытой проводке | 100шт | 0,14
16 | Выключатель одноклавишный открытой установки ВС20-1-0-ГБ | шт | 4
17 | Выключатель одноклавишный неутоленного типа при открытой проводке ВС20-1-0-ББ | шт | 10
18 | Провод, количество проводов в резинобитумной трубке до 6, сечение провода до 16мм^2 | 100м трубок | 0,3
19 | Труба ПНД Д32мм гофрированная | м | 30
20 | Кабель ВВГнг-LSсеч. 5Х10мм^2 | м | 40
21 | Коробка ответвительная КОР73 | шт | 20
22 | Короба пластмассовые шириной до 40мм | 100м | 1,35
23 | Кабель-канал (короб) «Элекор» 25Х16мм | м | 100
24 | Кабель-канал (короб) «Элекор» 40Х40мм | м | 35
25 | Наконечники кабельные алюминиевые ТА25-8-7 к силовому кабелю АВВГНГ сечением 4Х25мм^2 | шт | 4
26 | Сжимы ответвительные У-859 | шт | 4
27 | Провод в коробах, сечением до 6мм^2 | 100м | 3,2
28 | Кабель до 35кв, подвешиваемый на тросе, масса 1м кабеля до 1кг | 100м кабеля | 0,35
29 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 4мм | кг | 0,002
30 | Кабель АВВГнг сеч. 4Х25мм^2 | М | 35
31 | Кабель ВВГнг-LS сеч. 3Х2,5мм^2 | м | 110
32 | Кабель ВВГнг-LS сеч. 3Х4мм^2 | м | 210
33 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50Х50Х5мм | 10шт | 0,2
34 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160мм^2 | 100м | 0,06
35 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100м^3 грунта | 0,024
36 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100м^3 грунта | 0,024
37 | Демонтаж светильников с лампами накаливания | 100шт | 0,05
38 | Щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6кг(демонтаж оборудования, не предназначенного для дальнейшего использования (предназначено в лом) без разборки и резки на части) | шт | 2
39 | Демонтаж выключателей | 100шт | 0,07
40 | Демонтаж скрытой электропроводки | 100м | 1
41 | Демонтаж кабеля | 100м | 0,3